**I0CZZ000.272.3.2021 załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

………………………………………. ……………………………………..

*Nazwa i adres Wykonawcy/ów*  */miejscowość i data/*

Tel.: ……………….…………………., e-mail: ……….….…………………….…

REGON: .……………………..……… , NIP: ……..…………………………......

**OFERTA**

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dotyczącego:

**Dostawy pięciu identycznych akcelerometrów wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi e w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, ZADANIE 5, Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-C005/19-00**

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: [www.upwr.edu.pl](http://www.upwr.edu.pl).

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za **cenę**[[1]](#footnote-1):

Cena ofertowa netto............................................................. PLN / EUR

Stawka pod. VAT …. % wartość pod. VAT.............................. PLN / EUR

**Cena ofertowa brutto ........................................................ PLN / EUR**

1. **Oferujemy** …………… **miesięcy gwarancji na przedmiot** **zamówienia** (*wypełnić wg informacji w rozdz. 14 Zapytania ofertowego*).
2. **Wykonawca oświadcza, że:**
3. zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i ewentualnymi modyfikacjami, w tym z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte i zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
4. uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
5. w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
6. akceptuje warunki płatności za wykonane zamówienie określone we wzorze umowy,
7. po uprawomocnieniu się wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8. **Ponadto Wykonawca oświadcza, że:**
9. **Nie jest**powiązany lub **nie jest**jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
10. **Nie jest** podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi,   
    w szczególności pozostających w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
11. **Nie jest** podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014,
12. **Nie jest**[[2]](#footnote-2) podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.)

Wskazuję następującą bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) ………………………………………………………………..………………….., z której Zamawiający może pobrać **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej** (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)[[3]](#footnote-3).

Oferta została złożona na ..................... stronach.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ ...........................................................................................................................................

2/ ...........................................................................................................................................

.................................., dn. ......................

*(miejscowość)*

...........................................................

*podpis(y) osoby/osób uprawomocnionych*

*do reprezentacji Wykonawcy/ów*

**I0CZZ000.272.3.2021 załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

…………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego dotyczącego:

**Dostawy pięciu identycznych akcelerometrów wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi e w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, ZADANIE 5, Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-C005/19-00**

**oświadczam/my, iż:**

1. Wykonawca, którego reprezentuję **nie jest** powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
6. Wykonawca, którego reprezentuję **nie pozostaje** z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
7. Wykonawca, którego reprezentuję **nie wykonywał** bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania lub posługiwałem się/nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
8. w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję **nie otwarto likwidacji**, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902%23art(332)ust(1)) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.); **nie ogłoszono upadłości**, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464%23art(366)ust(1)) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. [Dz.U. 2019 poz. 498](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000498).);

.................................., dn. ...................... .......................................................................

*(miejscowość)*  *(podpis(y) osoby/osób upoważnionych*

*do reprezentacji Wykonawcy/ów)*

I0CZZ000.272.3.2021 *załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego*

*(pieczęć Wykonawcy)*

**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia: ....................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia:**  **Zakup pięciu identycznych akcelerometrów wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi w ramach projektu *„EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, ZADANIE 5, Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-C005/19-00*** | | | |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane **\***  (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **AKCELEROMETR** | | | |
| 1. | Napięcie zasilania | 5 – 36 VDC |  |
| 2. | Dostępne tryby pracy urządzenia | Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie ciągłym lub po wystąpieniu zdefiniowanego wyzwalacza |  |
| 3. | Synchronizacja czasu urządzenia | Urządzenie powinno zapewniać możliwość synchronizacji czasu z czasem GPS poprzez zewnętrzny serwer czasu lub z wykorzystaniem zewnętrznej anteny GNSS |  |
| 4. | Pasmo przenoszenia | Od DC-300 Hz do DC-1600 Hz |  |
| 5. | Szum generowany przez urządzenie | Szum urządzenie powinien mieścić się w zakresie od  0.5 |  |
| 6. | Zakres pomiarowy | Urządzenie powinno zapewniać pracę w zakresie od -2g do +2g oraz w zakresie od -3g do +3g |  |
| 7. | Zakres dynamiczny urządzenia | od 100 dB do 156 dB |  |
| 8. | Dokładność urządzenia | od 2.5V/g do 3.5V/g przy pracy w zakresie od -2g do +2g oraz od 0.9V/g do 1.9V/g przy pracy w zakresie pracy od -3g do +3g |  |
| 9. | Temperatura pracy akcelerometru | Urządzenie powinno zapewniać pracę w temperaturze od -20°C do +60°C |  |
| 10. | Długość przewodu zasilającego | 5 metrów |  |
| **DIGITIZER** | | | |
| 11. | Ilość mierzonych kanałów przyspieszenia | nie mniej niż 3 |  |
| 12. | Częstotliwość próbkowania | od 50 Hz do 400 Hz |  |
| 13. | Konwerter analogowo-cyfrowy | od 24 do 48 bit |  |
| 14. | Zasilanie | 5-36 V |  |
| 15. | Temperatura pracy digitizera | Urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę w zakresie temperatur od -20°C do +60°C |  |
| 16. | Karta pamięci | przemysłowa karta pamięci o pojemności od 64 GB do 128 GB |  |
| 17. | Możliwości zapisu danych | możliwość zapisu danych ciągłych oraz w sposób wyzwalany |  |
| 18. | Format zapisu danych | miniSEED |  |
| **PRZESYŁ DANYCH Z URZĄDZENIA** | | | |
| 19. | Porty urządzenia | port Ethernet |  |
| 20. | Obsługa protokołów wymiany danych | Urządzenie powinno obsługiwać następujące protokoły wymiany danych: SSH, FTP, SFTP, HTTP |  |
| 21. | Sposób zarządzania | Możliwość obsługi urządzenia przez WEB interface |  |
| 22. | Pomiar czasu z użyciem odbiornika wewnętrznego odbiornika GPS lub GNSS | Jeśli oferowane urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS lub GNSS do synchronizacji czasu, zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanej anteny GPS lub GNSS z przewodem o długości min. 5 m |  |
| **WYMAGANIA DODATKOWE** | | | |
| 23. | Waga akcelerometru wraz z digitizerem | od 1,5 kg do 3,0 kg |  |
| 24. | Wymiary urządzenia | Urządzenie powinno być nie większe niż 17 cm średnicy oraz nie wyższe niż 17 cm |  |
| 25. | Wodo i pyłoszczelność | nie gorsza niż IP67 lub równoważne |  |
| 26. | Gwarancja | Urządzenia powinny być objęte gwarancją w okresie od 3 do 5 lat |  |
| 27. | Cena musi uwzględniać | * oprogramowanie niezbędne do obsługi urządzenia oraz zarządzania i konwersji danych   - szczegółową instrukcję obsługi urządzenia w języku angielskim  - wszystkie komponenty niezbędne do pracy urządzenia  - koszt wysyłki |  |

\* **Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry. Dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”, jedynie w przypadku parametrów, które wymagają potwierdzenia.**

........................................... dnia.......................... .......................................................................

/miejscowość/  *Podpis(y) osoby/osób upoważnionych do*

*reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/*

1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie wartość netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług). W celu porównania ofert, do wartości netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)